***RU***

**Электронные кухонные весы SF-400**

**Комплектация:** 1) Весы 2) Батарейки тип АА – 2 шт. 3) Коробка 4) Инструкция

**Операция взвешивания:**

Взвешивать до 3-5 кг.

* Поместите электронные весы на ровную поверхность. Избегайте сотрясений которые могут помешать точному измерению веса
* Нажмите на [ON] и дождитесь пока на мониторе весов появится 0
* Выберите единицу измерения веса кнопкой [MODE], по умолчанию граммы – G, Унции - OZ
* Поместите взвешиваемый вами предмет на платформу электронных весов. Показания веса считывайте только как остановятся цифры на мониторе - в этом случае показания веса можно считать абсолютно точными!

**Взвешивание с посудой**

* Если вы используйте посуду при взвешивании, сначала поставьте её отдельно на платформу электронных весов, после того остановятся цифры, нажмите на кнопку [TARA], после этого вес обнулится и можно взвешивать требуемый предмет вместе с посудой.
* По окончании взвешивания нажмите на кнопку [OFF]

**Калибровка весов (сброс настроек):**

Внимание! Электронные весы хорошо откалиброваны заводом производителем, поэтому если нет больших сомнений по точности работы весов, то нет смысла производить калибровку!!!

* Включите электронные весы кнопкой [ON]
* Дождитесь пока на дисплее электронных весов появится 0, затем нажмите и удерживайте кнопку [ON] пока на дисплее не высветится 0, после этого отпустите кнопку [ON]. После этого, вес – необходимый для калибровки электронных весов будет мигать на мониторе. Установите требуемый вес на платформу весов, после того как цифра перестала мигать весы будут откалиброваны.
* Калибровку электронных весов нужно осуществлять при комнатной температуре, после, как минимум, 30 минут нахождения весов при постоянной температуре.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕСОВ**

Общие параметры:

* Автоматическое отключение весов после 1 минуты бездействия
* Рабочий диапазон температур: 10-30°С
* Храните электронные весы отдельно от своего сотового телефона, на расстоянии как минимум 50 см от него
* Если на мониторе электронных весов мигает [LO]-замените питающие батареи
* Не перегружайте электронные весы чтобы избежать повреждения механизма. При перегрузке на мониторе весов появится надпись [FULL]

**Страна производитель**: Китай

**Юридический адрес**: 109341, город Ташкент, улица С. Машхадий, д.210.

**Телефон**: +998781471930 **Сайт**: hopshop.uz

***UZ***

**SF-400 ошхона электрон тарозилари**

**Тўпламда:** 1) Тарози 2) АА туридаги батареялар - 2 дона 3) қадоқ 4) йўриқнома

**Тортиш жараёни**:

* 3-5 кг гача оғирлик ўлчаш мумкин.
* Электрон тарозини текис юзага жойлаштиринг. Оғирликни аниқ ўлчашга халақит берадиган зарбалардан асранг.
* [ON] тугмасини босинг ва тарози мониторида 0 пайдо бўлгунча кутинг.
* [MODE] тугмачаси билан оғирлик бирлигини танланг, белгиланган тартибда грамм - G, унция -OZ бўлади
* Ўлчаётган нарсангизни электрон ўлчов платформасига жойлаштиринг. Вазн кўрсаткичларини фақат монитордаги рақамлар тўхтагани заҳоти ўқинг-шу ҳолдагина вазн кўрсаткичларини мутлақо тўғри деб ҳисоблаш мумкин!

**Идиш ёрдамида тортиш**

* Агар сиз тарозида тортишда идишдан фойдалансангиз, аввал уни электрон тарозига алоҳида қўйинг, кейин рақамлар тўхтайди, [TARA] тугмасини босинг, шундан сўнг вазн нолга туширилади ва сиз керакли буюмни идиш билан тортишингиз мумкин.
* Тортиб бўлгандан сўнг [OFF] тугмасини босинг

**Тарозини колибрлаш (қайта созлаш):**

Диққат! Электрон тарози ишлаб чиқарувчи томонидан яхши созланган, шунинг учун агар тарозининг аниқлигига шубҳа бўлмаса, унда калибрлашга хожат йўқ !!!

* [ON] тугмаси ёрдамида электрон тарозини ёқинг
* Электрон тарози дисплейида 0 пайдо бўлгунча кутиб туринг, сўнг [ON] тугмачасини 0 пайдо бўлгунча босинг ва ушлаб туринг, сўнгра [ON] тугмасини қўйиб юборинг.Шундан сўнг, электрон тарозини созлаш учун зарур бўлган оғирлик мониторда ёниб-ўчади. Керакли вазнни тарозига жойлаштиринг, рақам ёниб-ўчиб тўхтагандан сўнг, тарози созланган ҳисобланади.
* Электрон тарозини колибрлаш хона ҳароратида ва тарози доимий ҳароратда камида 30 дақиқа бўлганидан кейин амалга оширилиши керак.

**ЭЛEКТРОН ТАРОЗИЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ**

Умумий параметрлар:

* 1 дақиқалик ҳаракатсизликдан кейин автоматик равишда ўчиш
* Ишлаш ҳарорати: 10-30 °C
* Электрон тарозини мобил телефонингиздан камида 50 см масофа узоқликда сақланг.
* Агар электрон тарози мониторида [LO] ёниб-ўчса - қувват батареяларини алмаштиринг
* Механизмга зарар етказмаслик учун электрон тарозини ортиқча юкламанг. Ҳаддан ташқари юкланганда тарози мониторида [FULL] ёзуви пайдо бўлади.

**Ишлаб чиқарувчи**: Хитой

**Юридик манзил**: 109341, Тошкент шахри, С. Машхадий кўчаси, 210 уй

**Телефон**: +998781471930 **Сайт**: hopshop.uz