***UZ***

**Симсиз массажор Master SPA**

**Бошқарув**



**Хавфсизлик чоралари**

* Батарея заряд олгандан сўнг, зарядлаш мосламаси қизилдан яшил рангга ўзгаради.
* Зарядловчи вилкаси зарядлаш портига жойлаштирилганида, уқалагич ишламайди.
* Илтимос, қисқа туташув ёки электр токи урмаслиги учун юқори намликдаги хоналарда ишлатманг,масалан, ҳаммомда, сувга ботирманг.
* Уқалагич бузилмаслиги учун қисқа туташув вақтида электр таъминотини уламанг.
* Тармоқ симини розеткага улашда қўлингиз билан тортманг.
* Электр шнури носоз бўлса, уни ишлаб чиқарувчидан ёки хизмат кўрсатиш бўлимидан сотиб олинган юмшоқ сим билан алмаштириш керак.
* Синишъни олдини олиш учун уқалаш воситасига зарба бериш ёки кучли босимдан олдини олинг.
* Болалар ва ногиронлар уқалагичдан фойдаланаётганларида назорат остида бўлишлари керак.
* Aгар иш пайтида шовқин, ҳид ёки ҳаддан ташқари иссиқлик пайдо бўлса, фойдаланишни дарҳол тўхтатиш керак.
* Болаларнинг қўли етмайдиган жойда сақланг.

**Диққат**!

Қуйидаги ҳолларда ушбу маҳсулотни ишлатишдан олдин шифокор билан маслаҳатлашинг:

* Ўсимта
* Электрон юрак стимуляторини ёки шунга ўхшаш имплантация қилинадиган тиббий асбобларни имплантацияси
* Юрак касалликлари
* Орқа ёки суяк касалликлари
* Операциядан кейинги жарроҳлик амалиёти
* Ҳомиладорлик пайтида ёки ундан кейинги давр

**Тозалаш ва хизмат кўрсатиш**

* Тозалашдан олдин электр таъминотини ўчиринг ва вилкасини розеткадан чиқариб олинг.
* Тозалаш учун нейтрал ювиш воситаси ва махсус матодан фойдаланинг.
* Бензин, нефт маҳсулотлари, кучли кислоталар ёки кучли ишқорли тозалагичлардан фойдаланманг.
* Эслатма: Тозалаш вақтида электр блокини олиб ташлаш керак.

**Хусусиятлари**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинал кучланиш | 8.4 В |
| Номинал қувват | 24 Вт |
| Тахмин қилинган вақт | 1.5-2 соат |
| Материали | Пластик (ABS, PP, PA66) |
| Стандартлар | GB4706.1-2005 GB4706.10-2008 |

Ишлаб чиқарувчи: Хитой

Юридик манзил: 109341, Тошкент шахри, С. Машхадий кўчаси, 210 уй

Телефон: +998781471930 Сайт: hopshop.uz

***RU***

**Беспроводной массажер Master SPA**

**Меры предосторожности**

* Когда батарейка заряжена, зарядное устройство меняет цвет с красного на зеленый.
* Когда зарядная вилка вставлена ​​в зарядный порт, массажер не может работать.
* Пожалуйста, не используйте при высокой влажности, например, в ванной, не погружайте в воду, чтобы избежать короткого замыкания или поражения электрическим током.
* Не подключайте источник питания при замыканиях, чтобы массажер не вышел из строя.
* Не тяните за шнур питания рукой, когда подключаете вилку к розетке.
* Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить на мягкий провод, приобретенный у производителя или в отделе обслуживания.
* Чтобы не вызвать поломку, избегайте ударов или сильного давления на массажер.
* Дети и люди с ограниченными возможностями должны использовать массажер под присмотром.
* Если во время работы возникает ненормальный шум, запах или перегревание, использование следует немедленно прекратить.
* Хранить в недоступном для детей месте.

**Внимание!**

В следующих случаях проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта:

* Опухоли
* Имплантация кардиостимулятора или аналогичного имплантируемого медицинского оборудования
* Сердечные заболевания
* Болезни спины или костей
* Послеоперационная хирургия
* Во время или вскоре после беременности

**Чистка и обслуживание**

* Перед очисткой выключите источник питания и выньте вилку из розетки.
* Для очистки используйте нейтральное моющее средство и ткань для протирания.
* Не используйте бензин, нефтепродукты, сильные кислоты или сильные щелочные чистящие средства.

Примечание: при чистке необходимо снять блок питания.

**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 8.4 В |
| Номинальная мощность | 24 Вт |
| Расчетное время | 1.5-2 часа |
| Материал | Пластик (ABS, PP, PA66) |
| Стандарты | GB4706.1-2005 GB4706.10-2008 |

Страна производитель: Китай

Юридический адрес: 109341, город Ташкент, улица С. Машхадий, д.210.

Телефон: +998781471930 Сайт: hopshop.uz