**UZ**

**HOP SHOP дан "Мастер Пар" буғ дазмолидан фойдаланиш бўйича йўриқнома**

**Хурматли харидор!**

**Сизни ”Мастер Пар” буғ дазмолини харид қилганингиз билан табриклаймиз**

**ХАВФСИЗЛИК ЧОРАЛАРИ**

**ДИҚҚАТ**

**Буғ дазмолни одамларга, ҳайвонларга, ўсимликларга ёки мебелларга, электр жиҳозларига, китобларга ва иссиқ буғ зарар етказиши мумкин бўлган нарсаларга йўналтирманг.**

**Ҳеч қачон одамнинг устидаги кийимни буғ қилманг.**

**Махсус сув идишига сирка, қасмоққа қарши восита, мой ва парфюм қўшимчаларини қуйманг. Фақатгина тоза сув билан тўлдиринг.**

**Юқори ва пастга йўналтирилган ҳаракатларни жуда тез бажарманг**

**Қурилмани сувсиз ёқманг. Махсус идишда сув тугаши биланоқ қурилмани ўчиринг**

**Ишлаб чиқарувчи ушбу кўрсатмаларга риоя қилмаслик натижасида етказилган зарар учун жавобгар емас.**

**Ҳар сафар қурилмани ёқишдан олдин яхшилаб кўздан кечиринг. Агар жиҳоз ёки електр симида носозлик бўлса, уни ҳеч қачон электр манбаига уламанг.**

**Қурилма ва симни юқори ҳарорат, қуёш нури ва намликдан ҳимоя қилинг.**

**Ишлаб турган жиҳозни қаровсиз қолдирманг.**

 **Диққат! Қурилмани ванналар ёки сув билан тўлдирилган бошқа идишлар яқинида ишлатманг. Қурилмани нам қўллар билан ушламанг.**

**Агар қурилма сувга тушиб кета , уни дарҳол тармоқдан узинг. Бундай ҳолда, қўлингизни сувга теккизманг.**

**Жиҳозни электр шнуридан ушлаб кўтариб юрманг, жиҳозни электр тармоғидан узаётганда вилкасини ушлаб туринг.**

**Тўпламга киритилмаган қўшимча жиҳозлардан фойдаланиш сизни кафолат хизматидан маҳрум қилади. Фақатгина тўпламдаги қўшимча қурилмалардан фойдаланинг.**

**Ишлатиб бўлгандан кейин электр симини ҳеч қачон ускуна атрофига ўраб қўйманг, чунки бу вақт ўтиши билан симларнинг узилишига олиб келиши мумкин.**

**Буғ дазмолини электр тармоғи тройниги орқали бошқа электр жиҳозлари билан биргаликда улаш тақиқланади.**

**Буғ чиқиш тешикларини беркитманг ёки тўсиб қўйманг.**

**Дазмолни тозалашдан аввал , шунингдек идишни сув билан тўлдириш ёки тўкиб ташлашдан аввал қурилмани ишлатмаётган бўлсангиз, уни доимо тармоқдан узиб қўйинг.**

**Буғ дазмолидан ишлаб турган печ ёки электр иситгич ёнида фойдаланманг.**

**Носоз ҳолатдаги буғ дазмолидан фойдаланманг. Носозлик аниқланган ҳолатда, ваколатли хизмат кўрсатиш марказига мурожаат қилинг.**

**Диққат! Жиҳозни олиб қўйишдан аввал уни тик ҳолатда совутинг.**

**Буғ чиқаётганда қўлингизни мато остига қўйманг.**

**ҚЎЛЛАШ**

 **мато билан қопланган чўтка замшли поябзал, чарм ва мўйнали буюмларни тозалаш ва янгилашга ёрдам беради**

**жиҳоздан юмшоқ мебел, дераза ва плиткаларни ювишда фойдаланиш мумкин**

 **дазмол тахтасидан фойдаланмасдан кийим илгичнинг ўзида дазмол қилинг**

**Қурилма саноат мақсадларида фойдаланишга мўлжалланмаган.**

**Нозик матоларни (ипакни) буғлашда дазмолни буюмдан бир оз узоқроқ масофада ушланг**

**ИШГА ТАЙЁРЛАШ**

**Ускунада кўрсатилган кучланиш электр тармоғидаги кучланишга тўғри келишини текшириб кўринг.**

**Махсус сув идишининг қопқоғини очинг ва МАХ белгисигача сув билан тўлдиринг**

**Қопқоқни маҳкам ёпинг.**

**Электр манбаининг ишлаётганига ишонч ҳосил қилинг ва тармоқ симини розеткага уланг.**

**Иккита иш режимидан бирини танланг ва қувват тугмасини босинг. LED ёритгичи ёнади**

**Қувват тугмаси ёқилганидан кейин тахминан 2 минутдан кейин буғ чиқа бошлайди.**

**Қурилмани биринчи марта ишлатишдан аввал, иш юзаси етарлича тоза эканлигига ишонч ҳосил қилиш учун кераксиз матодан фойдаланинг.**

**Секин ҳаракатлар билан буғланг**

**Тозалаш ва сақлаш**

**Тозалашдан аввал жиҳозни электрдан ажратиб олинг ва совушини кутиб туринг. Кейин қолган сувни идишдан тўкиб ташланг**

**Тозалашда агрессив, абразив моддаларни ёки органик эритувчиларни ишлатманг.**

**Буғ дазмолиниг корпусини ва буғ чиқариш тешиклари жойлашган юзасини юмшоқ, нам мато билан артинг, сўнг қуруқ ҳолатга келгунча қуруқ мато билан артинг**

**Қўшимча чўткаларни олдиндан чиқариб олиб, сув оқими остида ювинг**

**ТЕХНИК ТАВСИФИ:**

**Қуввати: 1400 Вт Сиғими: 250 мл Кучланиш: 220–240 В Частотаси: 50–60 Гц Буғнинг ҳарорати: 98 ° С гача Тўхтовсиз ишлаш вақти: 20 мин. Корпус материали: пластик**

**Телефон: +998781471930**

**Веб–сайт: www.hopshop.uz**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТПАРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОДЕЖДЫ "МАСТЕР ПАР" ОТ HOPSHOP.**

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением отпаривателя для одежды «Мастер Пар»

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.**

**ВНИМАНИЕ!**

* **Не направляйте отпариватель на людей, животных, растения, а также на мебель, электроприборы, книги и любые предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.**
* Никогда не отпаривайте одежду, надетую на человека.
* Не заливайте уксус, средства против накипи, масла, парфюмерные добавки в резервуар для воды. Заливайте только чистую воду.
* Не отпаривайте слишком быстрыми движениями вверх-вниз.
* Не включайте прибор без воды. Отключайте устройство, как только в резервуаре закончилась вода.
* Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
* Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
* Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие высоких температур, прямых солнечных лучей и влаги.
* Не оставляйте работающий прибор без присмотра
* Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин и других емкостей, заполненных водой. Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
* В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду.
* Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод При отключении прибора от сети держитесь за вилку.
* Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание. Используйте только насадки, входящие в комплект.
* После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода
* Запрещается подключение отпаривателя через тройник совместно с другими электроприборами.
* Не закрывайте отверстия выхода пара и не допускайте иx засорения.
* Всегда отключайте отпариватель от сети перед его чисткой и перед тем, как налить или вылить воду из резервуара, а также в том случае, если вы не пользуетесь устройством.
* Не пользуйтесь отпаривателем рядом с работающей плитой или электронагревательными приборами.
* Не пользуйтесь неисправным отпаривателем. В случае неисправности обратитесь в уполномоченный сервисный центр для проведения ремонта.
* Внимание! Перед тем как упаковать прибор и убрать его на хранение, дайте ему полностью остыть в вертикальном положении.
* Не подкладывайте руку под ткань во время подачи пара.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

* ворсистая насадка поможет почистить и обновить замшевую обувь, кожаные и меховые вещи.
* прибор можно применить для ухода за мягкой мебелью, мытья окон и кафеля.
* Гладьте на вешалках, без гладильной доски
* Прибор не предназначен для промышленного использования.
* Отпаривая деликатные ткани (шелк), держите отпариватель на некотором расстоянии от изделия.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**

* Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
* Открутите крышку резервуара для воды и залейте воду до метки MAX.
* Плотно закрутите крышку.
* Убедитесь, что розетка исправна и вставьте в розетку вилку шнура питания.
* Выберите один из двух режимов работы и нажмите на кнопку включения. Загорится светодиодная лампа подсветки.
* Пар начинает поступать примерно через 2 минуты после включения кнопки электропитания.
* Перед первым использованием прибора отпарьте кусок ненужной ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.
* Отпаривайте медленными движениями

**ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ**

* Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остыть. Затем слейте **остатки воды из резервуара.**
* При чистке не применяйте агрессивных, абразивных веществ, а также органических растворителей.
* Протрите корпус отпаривателя и поверхность с отверстиями выхода пара мягкой влажной тканью, после чего вытрите насухо.
* Насадки промывайте под струей воды, предварительно сняв ее с отпаривателя.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Мощность: 1400 ВтОбъем: 250 млНапряжение:220-240 ВЧастота: 50-60 ГцТемпература пара: до 98°CВремя непрерывной работы: 20 минМатериал корпуса: пластик

Телефон: +998781471930

Сайт: hopshop.uz